**Specificaţii Tehnice:**

|  |
| --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** |
| **Unitate principală IR5535** sau echivalent |
| Tip de aparat Multifuncţională laser color |
| Funcţii de bază Imprimare, copiere, scanare,  trimitere, stocare şi,  opţional,fax  Viteza procesorului Procesor dual personalizat  Canon sau echivalent  (partajat) 1,75 GHz  Panou de control Ecran tactil color TFT LCD  WSVGA de 25,6 cm (10,1 in)  Memorie instalata 4,0GB RAM  Unitate hdd instalata 250 GB  Unitate hdd instalabil optional 1 TB  Mirroring hdd instalabil optional 250GB, 1 TB  Conectivitate LAN 1000Base-T/100Base-.  TX/10Base-T,  LAN wireless (IEEE 802.11  b/g/n)  OPTIONAL- NFC, Bluetooth  USB 2.0, USB 3.0  OPTIONAL-interfaţă serială,  interfaţă de control al copierii  Protocoale de reţea TCP/IP, tip de reţea: Ethernet  II  Aplicaţii : LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/GCP/AirPrint/Windows10 Mobile Print, PAP (Printer Access Protocol), Browser Web  Alimentare hârtie standard 2 casete / 550 de coli per  caseta la 80 g/mp  Tavă universală pentru 100  de coli la 80 g/mp  Alimentare hârtie inst opt unitati de alimentare  capacitati extinse  2450/2700/6350 coli  la 80g/mp  Iesire hartie 550 de coli laA4, 80 g/mp  optional sortare, grupare, decalare, capsare, capsare fără capse, capsare la cerere, perforare  Hârtie acceptata Hârtie subţire, hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie color, hârtie preperforată, hârtie groasă, hârtie Bond, folii transparente, plic, hârtie cu antet  Format hârtie acceptat standard A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, plicuri nr. 10, Monarch, ISO-C5, DL, plicuri de dimensiune particularizată (98,0 mm x 98,4 mm până la 320,0 mm x 457,2 mm)  custom: min. 98,0 mm x 139,7  mm până la 320,0 mm x  457,2 mm  Greutatea hârtiei acceptat 52 - 300 g/mp  Timp de încălzire max 30 de secunde de la  pornire echipament(power-on)  max 10 secunde de la  activare din stand-by:  Greutate maxim 143 kg, inclusiv tonerul  Cost instalare inclus  Garantie : EWS ( piese si manopera la sediul beneficiarului  pentru perioada garantiei ) |
| **Unitatea principală IR4525** sau echivalent |
| Tip de aparat Multifuncţională laser monocrom |
| Funcţii de bază Imprimare, copiere, scanare,  trimitere, stocare si opţional, fax  Viteza procesorului Procesor dual personalizat  Canon sau echivalent  (partajat) 1,75 GHz  Panou de control Ecran tactil color TFT LCD  WSVGA de 25,6 cm (10,1 in)  Memorie instalata 3 GB RAM  Unitate hdd instalata 250 GB  Unitate hdd instalabil optional 1 TB  Mirroring hdd instalabil optional 250GB, 1 TB  Conectivitate LAN 1000Base-T/100Base-  TX/10Base-T, LAN wireless  (IEEE 802.11 b/g/n)  OPTIONAL- NFC, Bluetooth  USB 2.0, USB 3.0  OPTIONAL- interfaţă serială,  interfaţă de control al copierii  Protocoale de reţea TCP/IP, tip de reţea: Ethernet II  Aplicatii LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/GCP/AirPrint/Windows10 Mobile Print, PAP (Printer Access Protocol), Browser Web  Alimentare hârtie standard 2 casete / 550 de coli per  caseta la 80 g/mp  Tavă universală pentru 80 de  coli la 80 g/mp  Alimentare hârtie inst opt unitati de alimentare capacitate  extinse 2450/2700/6350 coli  la 80g/mp  Iesire hartie 250 - 545 de coli laA4, 80 g/mp  optional sortare, grupare,  capsare, capsare fără capse,  capsare la cerere, perforare  Hârtie acceptata Hârtie subţire, hârtie simplă,  hârtie reciclată, hârtie color,  hârtie preperforată, hârtie  groasă, hârtie Bond, folii  transparente, etichete, hârtie  de calc, plic  Format hârtie acceptat standard A4, A4R, A3, B4,  B5, B5R, A5, A5R, SRA3,  plicuri nr. 10, Monarch, ISO-  C5, DL, custom: min. 98 mm  x 148 mm până la 297 mm x  431,8 mm  Greutatea hârtiei acceptat 52-220 g/mp  Timp de încălzire max 24 de secunde de la  pornire echipament  (power-on)  max 10 secunde de la activare  din stand-by:  max 4 secunde – pornire  rapida  Greutate maxima 87kg, inclusiv tonerul  Cost instalare inclus    Garantie : EWS ( piese si manopera la sediul beneficiarului pe perioada garantiei ). |

**La specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, producţie sau sursă de provenienţă, definite în prezentula anexa, se adaugă menţiunea “*sau echivalent*”.**