**Specificaţii Tehnice:**

|  |
| --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** |
| **Unitate principală IR5535** sau echivalent |
| Tip de aparat Multifuncţională laser color |
| Funcţii de bază Imprimare, copiere, scanare, trimitere, stocare şi, opţional,faxViteza procesorului Procesor dual personalizat  Canon sau echivalent (partajat) 1,75 GHzPanou de control Ecran tactil color TFT LCD WSVGA de 25,6 cm (10,1 in)Memorie instalata 4,0GB RAMUnitate hdd instalata 250 GBUnitate hdd instalabil optional 1 TBMirroring hdd instalabil optional 250GB, 1 TBConectivitate LAN 1000Base-T/100Base-.  TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n)OPTIONAL- NFC, Bluetooth USB 2.0, USB 3.0 OPTIONAL-interfaţă serială, interfaţă de control al copieriiProtocoale de reţea TCP/IP, tip de reţea: Ethernet IIAplicaţii : LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/GCP/AirPrint/Windows10 Mobile Print, PAP (Printer Access Protocol), Browser WebAlimentare hârtie standard 2 casete / 550 de coli per caseta la 80 g/mpTavă universală pentru 100 de coli la 80 g/mpAlimentare hârtie inst opt unitati de alimentare  capacitati extinse  2450/2700/6350 coli  la 80g/mpIesire hartie 550 de coli laA4, 80 g/mpoptional sortare, grupare, decalare, capsare, capsare fără capse, capsare la cerere, perforareHârtie acceptata Hârtie subţire, hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie color, hârtie preperforată, hârtie groasă, hârtie Bond, folii transparente, plic, hârtie cu antetFormat hârtie acceptat standard A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, plicuri nr. 10, Monarch, ISO-C5, DL, plicuri de dimensiune particularizată (98,0 mm x 98,4 mm până la 320,0 mm x 457,2 mm)custom: min. 98,0 mm x 139,7 mm până la 320,0 mm x 457,2 mmGreutatea hârtiei acceptat 52 - 300 g/mpTimp de încălzire max 30 de secunde de la pornire echipament(power-on)max 10 secunde de la  activare din stand-by:Greutate maxim 143 kg, inclusiv tonerulCost instalare inclusGarantie : EWS ( piese si manopera la sediul beneficiarului pentru perioada garantiei ) |
| **Unitatea principală IR4525** sau echivalent |
| Tip de aparat Multifuncţională laser monocrom |
| Funcţii de bază Imprimare, copiere, scanare,  trimitere, stocare si opţional, faxViteza procesorului Procesor dual personalizat  Canon sau echivalent  (partajat) 1,75 GHzPanou de control Ecran tactil color TFT LCD  WSVGA de 25,6 cm (10,1 in)Memorie instalata 3 GB RAMUnitate hdd instalata 250 GBUnitate hdd instalabil optional 1 TBMirroring hdd instalabil optional 250GB, 1 TBConectivitate LAN 1000Base-T/100Base- TX/10Base-T, LAN wireless  (IEEE 802.11 b/g/n)  OPTIONAL- NFC, Bluetooth  USB 2.0, USB 3.0  OPTIONAL- interfaţă serială, interfaţă de control al copieriiProtocoale de reţea TCP/IP, tip de reţea: Ethernet IIAplicatii LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/GCP/AirPrint/Windows10 Mobile Print, PAP (Printer Access Protocol), Browser WebAlimentare hârtie standard 2 casete / 550 de coli per  caseta la 80 g/mp Tavă universală pentru 80 de  coli la 80 g/mpAlimentare hârtie inst opt unitati de alimentare capacitate extinse 2450/2700/6350 coli la 80g/mpIesire hartie 250 - 545 de coli laA4, 80 g/mp optional sortare, grupare,  capsare, capsare fără capse,  capsare la cerere, perforareHârtie acceptata Hârtie subţire, hârtie simplă,  hârtie reciclată, hârtie color,  hârtie preperforată, hârtie  groasă, hârtie Bond, folii  transparente, etichete, hârtie de calc, plicFormat hârtie acceptat standard A4, A4R, A3, B4,  B5, B5R, A5, A5R, SRA3,  plicuri nr. 10, Monarch, ISO- C5, DL, custom: min. 98 mm x 148 mm până la 297 mm x 431,8 mmGreutatea hârtiei acceptat 52-220 g/mpTimp de încălzire max 24 de secunde de la  pornire echipament (power-on) max 10 secunde de la activare din stand-by: max 4 secunde – pornire rapidaGreutate maxima 87kg, inclusiv tonerulCost instalare inclus Garantie : EWS ( piese si manopera la sediul beneficiarului pe perioada garantiei ). |

**La specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, producţie sau sursă de provenienţă, definite în prezentula anexa, se adaugă menţiunea “*sau echivalent*”.**