Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi Competitive pentru Universităţi – Centre de Învăţare

Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Titlul subproiectului: Creativitate și Excelență în Studiu, Integrare Academică și Socială - CESIAS@SNSPA

Acord de grant nr. 96/SGU/CI/II

Nr. ROSE 202/22.05.2019 Bucuresti

22.05.2019

**INVITAȚIE DE PARTICIPARE**

**pentru achiziția de echipamente de protecţie**

**şi monitorizare a circulaţiei bunurilor**

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1. Beneficiarul Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi Competitive pentru Universităţi – Centre de Învăţare derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

* *1.* Poarta RFID –2 bucati
* *2.* Statie lucru RFID – 1 bucata
* *3.* Imprimanta carduri RFID – 1 bucata
* *4.* Set etichete RFID echipamente – 10 set
* *5.* Rola etichete RFID carti, (1 rola = 1000 etichete) – 1 rola
* *6.* Card RFID – 1200 bucati
* *7.* Licenta software gestiune – 1 bucata

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele cerute mai sus.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: Strada Povernei nr. 6, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax: 0723.187.248/021.312.74.09

E-mail: catalina.ionescu@snspa.ro

Persoană de contact: Catalina IONESCU

4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. *(în cazul ofertei transmise prin email/fax, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, a ofertei în original la adresa mentionata mai sus).*

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 31.05.2019, ora 12:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

6. Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, punere in functiune şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie Bulevardul Expozitiei nr. 30A, sector 1, Bucuresti. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8. Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

9. Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA .

10. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Nume: DRAGOMIR Cristina Voichita

Funcție Director de Grant

Semnătură

Nume: IONESCU Catalina Ionela

Funcție Expert Achizitii

Semnătură

Nume: ANCU Georgiana Mădălina

Funcție Responsabil Financiar

Semnătură

Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția deechipamente de protecţie şi monitorizare a circulaţiei bunurilor

Proiect: Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi Competitive pentru Universităţi – Centre de Învăţare

Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Titlul subproiectului: Creativitate și Excelență în Studiu, Integrare Academică și Socială - CESIAS@SNSPA

Acord de grant nr. 96/SGU/CI/II

Beneficiar: Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative

Ofertant:

**1**. **Oferta de preț***[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**  (1) | **Denumirea produselor**  (2) | **Cant.**  (3) | **Preț unitar**  (4) | **Valoare Totală fără TVA**  (5=3\*4) | **TVA**  (6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**  (7=5+6) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix :** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare :** Livrarea se efectuează în cel mult \_\_\_\_\_\_\_ săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la adresa Bulevardul Expozitiei nr. 30A, sector 1, Bucuresti, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel putin 1 an la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:** Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica

avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către către sediul SNSPA din Bulevardul

Expozitiei nr. 30A, sector 1, Bucuresti

**7. Specificaţii Tehnice:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate**  *[a se completa de către Ofertant]* |
| **Poartă RFID** | *Marca / modelul produsului* |
| Asigură securitatea resurselor (cărţi, DVD-uri şi echipamente) existente într-un anumit spaţiu prin semnalizare/alarmare sonoră în momentul în care are loc o trecere neautorizată, este compatibilă cu toate tipurile de material şi bunuri (magnetic, non-magnetic), asigură control trafic integrat, recunoaşte formatele de date ale etichetelor RFID folosite (standard ISO 18000-3, ISO 28560), recunoaşte formatele de securitate ale etichetelor RFID folosite  (AFI şi/sau EAS), permite conectarea la reteaua existentă şi la sistemul informatic de gestiune prin protocolul SIP2, include software de monitorizare, este certificată, în acord cu normele în vigoare privind emisiile de radiaţii, pentru a nu pune în pericol personalul şi/sau siguranţa electrică. | *Descriere generală* |
| Piese de Schimb: se vor asigura piese de schimb aflate în garanţie  Manuale: echipamentele vor fi însoţite de fişa  tehnică şi instrucţiuni de utilizare |  |
| **Staţie lucru RFID** |  |
| Este compatibilă cu sistemul de gestiune a resurselor Liberty 5 sau echivalent funcţional în cadrul universităţii, permite operarea împrumuturilor şi returnărilor resurselor (cărţi, DVD-uri şi echipamente), asigură procesarea simultană pentru mai multe resurse împrumutate sau returnate, permite programarea etichetelor RFID atribuite resurselor, permite conversia informaţiei din etichetele barcod în etichete RFID, include software pentru conversia/programarea etichetelor de securitate RFID (impreuna cu cititorul de barcod); include software pentru configurarea de formate de date multiple, include software pentru codificarea securităţii atât prin metoda EAS cât şi prin AFI, include aplicaţie tip Wedge pentru transmiterea informatiilor citite direct către interfața de împrumut a sistemului de gestiune, este ecranata, astfel încât nu permite citirea documentelor etichetate doar daca sunt plasate deasupra suprafeţei staţiei (nu şi cele plasate alături), deţine certificate de conformitate specifice normelor şi reglementărilor CE.  Include cititor de barcod cu următoarele caracteristici:   * rezoluția minimă de 0,1 mm * rată de scanare min. 250/sec * distanța minimă de citire de 150 mm * permite recunoaşterea următoarelor coduri: Codabar, Code 39, Code 39 CIP, Code 128, MSI, EAN/UPC, EAN 128 şi altele * dispune de tehnologie de reconstrucție coduri deteriorate Codabar * permite editare și concatenare coduri * dispune de interfață USB inclusiv cablu * greutatea maximă <= 300 g * clasa de rezistență IP30   dispune de stand, care permite scanarea “hands-free” |  |
| Piese de Schimb: se vor asigura piese de schimb aflate in garanţie  Manuale: echipamentele vor fi însoţite de fişa tehnică şi instrucţiuni de utilizare |  |
| **Imprimanta carduri RFID** |  |
| Permite inscripţionarea prin tipărire a cardurilor de acces, tehnologia de tiărire: termic direct, permite mod de tipărire atât color cât şi monocrom, permite cel puţin conectivitate USB, conţine driver pentru sistem de operare Microsoft Windows, permite o rezoluţie de tipărire de cel puţin 300 x 300. |  |
| Piese de Schimb: se vor asigura piese de schimb aflate in garantie  Manuale: echipamentele vor fi insotite de fisa tehnica si instructiuni de utilizare |  |
| **Set etichete RFID echipamente** |  |
| Sunt reinscripţionabile (rewritable) de cel putin 50.000 ori, permit stocarea ID material pentru protejarea informaţiilor cu caracter personal ale cititorilor, permit folosirea tipului de securitate AFI, respectă standardele curente ISO 15693-3 şi 18000-3 Mode 1, dispun de memorie suficientă pentru a stoca informaţiile prevăzute în formatul ISO 28560 (recomandat 2kb), asigură o detecție optimă atunci cand sunt lipite pe suprafeţe metalice sau pe echipamente care conţin componente metalice (laptop-uri, tablete, e-readere, etc.), sunt compatibile (detectate) de echipamentele RFID existente (poarta RFID, staţia de lucru RFID). |  |
| **Rolă etichete RFID cărţi** |  |
| Sunt reinscripţionabile (rewritable) de cel putin 50.000 ori, permit stocarea ID material pentru protejarea informaţiilor cu caracter personal ale cititorilor, permit folosirea tipului de securitate AFI, respectă standardele curente ISO 15693-3 şi 18000-3 Mode 1, dispun de memorie suficientă pentru a stoca informaţiile prevăzute în formatul ISO 28560 (recomandat 2kb). |  |
| **Carduri RFID** |  |
| Respectă standardele ISO 15693-3 şi 18000-3 Mode 1 astfel incat să poată fi citite cu staţia de lucru, sunt personalizate cu coduri de bare conform descrierii beneficiarului, dimensiuni conform CR80: 85,6 x 54 mm, Grosime 0,76 mm, include consumabile necesare personalizării ulterioare, conform cerinţelor beneficiarului. |  |
| **Licenta software gestiune** |  |
| Conţine 1 licenţă suplimentară pentru accesul unui utilizator suplimentar, concurent cu cei existenţi, la modulele sistemului actual de gestiune a resurselor (Liberty5 sau echivalent), asigură compatibilitate de 100% cu sistemul actual (Liberty5 sau echivalent), permite accesul şi utilizarea cel puţin a aceloraşi facilităţi/module cu sistemul curent de gestiune a resurselor (Liberty 5 sau echivalent), permite configurarea privilegiilor/drepturilor pentru un nou operator în cadrul sistemului de gestiune curent (Liberty 5 sau echivalent), este asigurat suport pentru instalarea licenţei şi conectarea la sistemul de gestiune current, este asigurat suport tehnic timp de 1 an pentru licenţa nou achiziţionată. |  |

Ofertantii vor specifica codul de produs pentru fiecare produs ofertat, la anexa cu specificatiile tehnice.

**Valabilitatea ofertei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

   *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)