Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi Competitive pentru Universităţi – Centre de Învăţare

Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Titlul subproiectului: Creativitate și Excelență în Studiu, Integrare Academică și Socială - CESIAS@SNSPA

Acord de grant nr. 96/SGU/CI/II

Nr. ROSE: 770/21.10.2021

Bucuresti,

21 octombrie 2021

**INVITAȚIE DE PARTICIPARE**

**pentru achiziția de echipamente IT - server**

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1. Beneficiarul Școala Națională de Studii Politice și Administrative a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi Competitive pentru Universităţi – Centre de Învăţare derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția echipamentului (server) pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următorul produs:

Server – 1 bucată (poz.44 din Planul de achiziții actualizat)

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă produsul cerut mai sus.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: Strada Povernei nr. 6, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax: 0753.084.022/021.312.74.09

E-mail: lavinia.butum@comunicare.ro

Persoană de contact: Lavinia BUTUM

4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. *(în cazul ofertei transmise prin email/fax, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, a ofertei în original la adresa mentionata mai sus).*

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 9 noiembrie, ora 12:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă (solicitările de clarificare din partea furnizorilor cu privire la aspecte care țin de cerintele/specificațiile tehnice se vor transmite cu cel putin 24 ore înainte de data limită a depunerii ofertelor).

6. Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, punere in functiune şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie Bulevardul Expozitiei nr. 30A, sector 1, Bucuresti. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8. Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

9. Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat.

10. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Manager proiect

**Dr. Voichita Dragomir**

Nume: **Octavian Popa**

Funcție Expert de Specialitate

Semnătură

Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de echipamente IT

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi: NC/II

Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Management

Titlul subproiectului: Creativitate și Excelență în Studiu, Integrare Academică și Socială - CESIAS@SNSPA

Acord de grant nr. 96/SGU/CI/II

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț***[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**(1) | **Denumirea produselui**(2) | **Cant.**(3) | **Preț unitar**(4) | **Valoare Totală fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**(7=5+6) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării

 contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult \_\_\_\_\_\_\_ săptămâni de la semnarea

Contractului, la adresa Bulevardul Expoziției nr. 30A, sector 1, București, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produsului la adresa Bulevardul Expoziției nr. 30A, sector 1, București, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 3 ani, de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:** Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica

avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către sediul SNSPA din Bulevardul Expoziției

nr. 30A, sector 1.

**7. Specificații tehnice:**

**Specificaţii Tehnice**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| Server | *Marca / modelul produsului – codul de produs* |
| Tip procesor: minim Intel Xeon Silver 4208 / 8 Core / 85W / 2.1GHz / 11MB sau superior**Carcasa:** 2U (rack unit)**Tip procesor:** Intel Xeon Silver 4208 / 8 Core / 85W / 2.1GHz / 11MB sau superior**Numar maxim procesoare**: 2**Numar procesoare instalate**: 2**Memorie instalata: 128GB** DDR4 Reg ECC 1Rx4 1,2 V **Memorie maxima suportata:** 3TB in varianta 3DS, 1.5TB in varianta LRDIMM, minim 384GB in varianta RDIMM, **Tehnologii protectie memorie**: ECC, SDDC, Memory mirroring**Slot -uri memorie:** minim 24 sloturi**Slot-uri HDD instalate in fata:** 20 Hot Swap**Slot-uri HDD maxim instalabile in fata**: 24 Hot Swap**Dimensiune HDD:** 2.5”**HDD-uri instalate**: 20 x 600GB SAS 15.000RPM 12gbps Hot Swap**HDD-uri suportate**: SSD, SAS, NL SAS, SATA III, Suport pentru utilizarea simultana NVME+SSD+SAS + SATA. Optional support FoD pentru SED**Controller de stocare:** 12Gbps SAS RAID 930-24i, 4GB FBWC, suport pentru RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 inclus, stripe size configurabil de la 64kb la 1MB, suport megaraid FastPath SSD acceleration inclus, suport SED inclus**Unităţi optice:** fara**Subsistem video:** Matrox G200 cu 16 MB integrat cu controller-ul pentru management xClarity, rezolutie 1920x1080**Sloturi expansiune interne:** 7 slot-uri PCIe 3.0 (utilizand riser-card daca este necesar) + 1 slot PCIe x8 dedicat pentru controller-ul RAID. Minim instalate 2 slot-uri PCIe 3.0 (1 x PCIe x8 + 1 x PCIe x16) + 1 slot PCIe x8 dedicat pentru controller-ul RAID**Porturi retea incluse: -**4 port-uri de retea RJ-45 LOM Gigabit Ethernet, cu suport pentru adaptor ML2(Mezzanine LoM) la 10GbE cu SFP+ sau RJ-45 cu legatura la modul de management out-of-band intern prin NCSI -1 port management OOB, RJ-45 Gigabit Ethernet**Functii suportate de controller-ul de retea intern**: NIC Teaming, Datacenter Bridging, IEEE 802.1q, NVGRE, VXLAN, IPinGRE, MACinUDP, checksum offload pt TCP IP si UDP, LSO (large send offload), GSO (generic send offload) si jumbo frames pana la 9500 biti**Porturi I/O:****Faţă optional:** 1 x USB 3.0, 1 x DB-15 VGA**Spate incluse:** 2 x USB 3.0, 1 x DB-15 VGA, 1x RJ-45 systems management, 4x RJ-45 GbE network ports, 1 serial port DB-9 optional prin upgrade ulterior**Racire:** ventilatoare hot swap, 2 zone de ventilatie cu redundanta N+1 pe ventilatoare**Sursa alimentare:** 2 surse Hot Swap instalate, minim 750W per sursa. Fiecare sursa cu certificare 80+ Platinum sau Titanium. **Carcasa:** 2U rack-abila. Șine tool-less pentru instalare in rack incluse.**Management**: Modul de management integrat XCC versiune Enterprise pentru monitorizare, alerta si control OOB (out-of-band).**Sisteme de operare suportate certificate de producator:** **Microsoft:**Windows Server 2012 R2 si Microsoft Windows Server 2019**Red Hat:**Red Hat Enterprise Linux 6.10 si Red Hat Enterprise Linux 8.3**SUSE**:SUSE Linux Enterprise Server 11 si 15SUSE Linux Enterprise Server 11 si 15 Xen**VMware:****VMware vSphere ESXi 6.0 Update 3 si VMware vSphere ESXi 7.0 Update 1****Securitate sistem:** Secure firmware updates, power on password, TPM 1.2 si 2.0 (Trusted Platform Modules) pentru functii criptografice avansate precum semnaturile digitale, SKLM pentru SED si FOD**Dimensiuni:** 2U**Garantie:** **minim 3 ani (garantie producător)** | *Descriere generală* |

**Nota: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate, înțeles și citite ca avand mentiunea de «*sau echivalent*» Acestea specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producator.**

**Valabilitatea ofertei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

 *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)